**Popis produktu**

priemer: 20 cm

3 mm hliník kovaný za studena

indukčný spodok

vnútorná nepriľnavá kameninová vrstva

vonkajší silikónový povlak