**Popis produktu**

"Europe to Australia"

k uzemneným prístrojom s GS prípojkou

východisková krajina: GS

štandard vidlice cieľovej krajiny: AUS

vstupné napätie: 100-250 V

max. zaťažiteľnosť: 10 A

výkon:

100 V - 1000 W / 250 V - 2500 W