**Popis produktu**

"France to Switzerland"

k uzemneným prístrojom s francúzskou prípojkou

východisková krajina: FR

štandard vidlice cieľovej krajiny: CH

vstupné napätie: 100-250 V

max. zaťažiteľnosť: 10 A

výkon: 100 V - 1000 W / 250 V - 2500 W