**Popis produktu**

"France to Italy"

k uzemneným prístrojom s francúzskou prípojkou

východisková krajina: FR

štandard vidlice cieľovej krajiny: IT

vstupné napätie: 100-250 V

max. zaťažiteľnosť: 10 A

výkon:

100 V - 1000 W / 250 V - 2500 W