**Popis produktu**

0,75 Mpa / 7,5 bar

možnosť manuálneho ovládania s pákou upevnenou bezpečnostnou skrutkou

pripojenie: KB

pre G 1/2" potrubie