**Popis produktu**

uvoľňovanie tepla klixon

AC250V/16A

T 105°C

Priemer: 24 mm

4 kontakty / 2 spínače pre súčasné odpojenie fázy/nuly

elektrické pripojenie: 6,3-0,8 sponiek