**Popis produktu**

AC250V/20A

T 100°C

dve nezávislé jednotky na obmedzenie tepla integrované pre dve nádrže

dva spínače na jednotku pre súčasné odpojenie fázy/nuly

rozmery meracej sondy: 80 x 6 mm

dĺžka meracieho kábla: 40 cm

rozmery krytu prístroja: 55 x 56/76 (bez rámu/s rámom) x 42 mm

vybavené montážnym rámom

elektrické pripojenie: 6,3-0,8 sponiek

dva-dva spínače, pre súčasné prerušenie fázy/neutrálu