**Popis produktu**

priemer: 72 mm

hrúbka: 36/10 mm (celá/vonkajšia montážna plocha)

priemer huby na snímanie teploty: 16,2 mm

priemer montážneho otvoru: 20 mm

upevnenie s plastovými úchytkami

mechanické zobrazenie podobné hodinovým ručičkám, s nápismi LOW/HIGH