**Popis produktu**

AC250V/16A

T 80°C

rozmery meracej sondy: 100 x 6,3 mm

dĺžka meracieho kábla: 50 cm

rozmery krytu prístroja: 35 x 4 3x 24 mm

s montážnym rámom

elektrické pripojenie: 6,3-0,8 sponiek

mechanický otočný spínač