**Popis produktu**

AC250V/20A

T 100°C

rozmery meracej sondy: 55 x 6 mm

dĺžka meracieho kábla: 60 cm

rozmery krytu prístroja: 27 x 46,5 x 43 mm

s montážnym rámom

elektrické pripojenie: 6,3-0,8 sponiek

4 kontakty / 2 spínače pre súčasné odpojenie fázy/nuly