**Popis produktu**

bodové prevedenie, 1,6 mm

profesionálna kvalita

OFC bezkyslíkový medený hrot

trojitá ochranná vrstva pre dlhú životnosť

železná, niklová a chrómová ochranná vrstva

In 4,0 mm / Out 6,3 mm x 43 mm