**Popis produktu**

220 mm

na lisovanie neizolovaných káblových koncoviek od 0,5 do 6,0 mm²

kliešte s aretovaným prevodom

pri chybnom lisovaní možnosť opravy

možnosť výberu zo 6 rôznych tlakov