**Popis produktu**

230 mm

na lisovanie izolovaných a neizolovaných očiek

izolované:

červené: do 1,5 mm²,

modré: do 2,5 mm²,

žlté: do 6 mm²

neizolované: od 1,5/2,5 do 6 mm²

rezanie vodičov

odizolovanie: 0,75 - 6 mm²

skracovanie skrutiek: M2,6 / M3 / M3,5 / M4 / M5