**Popis produktu**

210 mm

na izolované očká: 0,5 - 6 mm²

na neizolované očká: 0,5 - 6 mm²

rezanie vodičov

rýchle odizolovanie 0,2 - 6 mm²

fixná dĺžka odizolovania

možnosť otočenia a odmontovania