**Popis produktu**

tlak: max. 18 bar, 250 PSI

spotreba prúdu motora: 10 A

3 fúkacie nástavce sú príslušenstvom

dĺžka kábla: 2,5 m

napájanie: 12 V