**Popis produktu**

kvapkovitý tvar podstavca, ∅5 mm skrutka, 440 mm / 0-45° nastaviteľný uhol

gumený povrch

DIN pripojovacia vidlica

2 m kábel