**Marketing szöveg**

**Termékleírás**

fűtési mód: Infravörös + konvekciós

teljesítmény: 700 W

javasolt helyiségméret: 30 m²

panelhőmérséklet: 60-120 °C

irányítás: AENO Smart App

Wi-Fi, 2.4 GHz

hangvezérlés

hőmérsékletszabályozás

időzítő

billenésérzékelő

zuhanásérzékelő

túlmelegedés védelem

elhelyezés: állítva, falra szerelve (függőlegesen/vízszintesen), plafonra

termosztát: elektronikus

védettség: IP44

méret: falra szerelve: 100 x 36,5 x 6,2 cm

talpán állva: 100 x 41,7 x 16,5 cm

súly: 8,9 kg