**Popis produktu**

prietok vzduchu: 400 m3/h

do miestnosti s rozlohou: max 50 m2

H13 stupeň filtrácie

predný filter, HEPA-filter, uhlíkový filter

UV-C LED

vysoká, stredná, nízka alebo automatická rýchlosť ventilátora

2/4/8 h časovač vypnutia

nočné svetlo

detská zámka

kontrolka výmeny filtra (2200 h)

senzor kvality vzduchu: PM2,5

farebná kontrolka kvality vzduchu

vzduchový filter (AIR 50/S) je príslušenstvom

dĺžka napájacieho kábla:1,5 m

napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 50 W

rozmery: 27 x 31 x 50,5 cm