**Popis produktu**

2 elektrické obvody

3 pozície

el. sťahovanie okien

(ON) - OFF - (ON)

montáž: 37 x 18 mm