**Popis produktu**

výkon: 4,5 l/minúta

sací výkon: 65 kPa

čas vákuovania: 30 sekúnd

čas zapečatenia: 10 sekúnd

šírka zvaru: 2,5 mm

maximálna šírka vákuového vrecka: 30 cm

Maximálna teplota ohrevu: +180 °C

automatická prevádzka jedným stlačením tlačidla

možnosť pripojenia vákuovej nádoby

rozmery (V×Š×H): 380×68×54 mm

príslušenstvo: 10 rebrových vreciek, adaptér na nádobu

typ vákuového vrecka: AENO AVSB20x30