**Popis produktu**

kompatibilné s: vákuovým baliacim strojom AENO VS1

materiál: PA + PE

teplota zapečatenia: 140–160 °C

farba: priehľadná

typy produktov: mokré a suché

hrúbka vrecka: 7 vrstiev, 80 mikrónov

rozmery: 250 x 5000 mm

obsah balenia: 3 rolky