**Popis produktu**

brúsený hliníkový rám, sklenený predný panel

dobre čitateľný, veľký ciferník, ∅30 cm › nepretržitý pohyb sekundovej ručičky

vonkajší senzor teploty (433,92 MHz), max. dosah na otv. teréne: 60 m

obsluha 1 vonkajšieho senzora (je príslušenstvom: HCKK 05)

rozsah merania teploty, vnútorný: -9 – +50 °C, vonkajší: -20 – +60 °C

napájanie 1 x 1,5 V (AA) + 4 x 1,5 V (AAA) batéria (nie je príslušenstvom)

jednoduché uvedenie do prevádzky

Toto zariadenie je vhodné na používanie v členských štátoch Európskej únie.