**Popis produktu**

stredobasy: ∅87 mm kónus z celulózy

výšky: PEI hornové

zaťažiteľnosť: 70 W (2 x 35 W max.)

frekvenčný prenos: 75-18.500 Hz

citlivosť: 85 dB