**Popis produktu**

stredobasy: ∅100 mm kónus z celulózy

výšky: PEI hornové

zaťažiteľnosť: 90 W (2 x 45 W max.)

frekvenčný prenos: 55-19.000 Hz

citlivosť: 85 dB