**Popis produktu**

stredobasy: ∅130 mm kónus z celulózy

výšky: PEI hornové

zaťažiteľnosť: 100 W (2 x 50 W max.)

frekvenčný prenos: 50-19.000 Hz

citlivosť: 86 dB