**Popis produktu**

stredobasy: ∅165 mm kónus z celulózy

výšky: PEI hornové

zaťažiteľnosť: 150 W (2 x 75 W max.)

frekvenčný prenos: 45-19.000 Hz

citlivosť: 86 dB