**Popis produktu**

so zabudovaným 110 V transformátorom

dvojcestný systém: hĺbkový a výškový reproduktor

3 spôsoby zapojenia podľa úrovne hlasitosti: 2,5 W - 5 W - 10 W

max. zaťažiteľnosť: 10 W

frekvenčný prenos: 80-20.000 Hz

reproduktory: ∅165 mm + ∅25 mm

impedancia: 8 Ohm

rozmery na zabudovanie: ∅206 x 70 mm