**Popis produktu**

so zabudovaným 110 V transformátorom

max. zaťažiteľnosť: 10 W

frekvenčný prenos: 50 - 18.000 Hz

reproduktor: ∅165 mm

impedancia: 8 Ω

rozmery na zabudovanie: ∅190 x 85 mm