**Popis produktu**

bezdrôtová

môže byť namontovaný na niekoľko typov radiátorových termočlánkov

umožňuje na diaľku sledovať a regulovať teplotu v danej miestnosti

batériové prevedenie, nevyžaduje sieťový zdroj

ZigBee 3.0

LED dotykový displej

RA, RAV, Comap, RAVL, T + A Herz radiátor s ventilom

rozmery: 128 x 86 x 86 mm