**Popis produktu**

stredobasy: Ø100 mm PP kónus

výšky: Ø30 mm MYLAR kalotový reproduktor

zaťažiteľnosť: 110 W (2 x 55 W max.)

frekvenčný prenos: 55-20.000 Hz

citlivosť: 88 dB