**Popis produktu**

stredobasy: Ø165 mm PP kónus

výšky: Ø35 mm MYLAR kalotový reproduktor

zaťažiteľnosť: 200 W (2 x 100 W max.)

frekvenčný prenos: 45-20.000 Hz

citlivosť: 90 dB