**Popis produktu**

výkon: 2000 W

nominálny objem: 10 litrov

možno inštalovať pod kuchynskú linku

ochrana voči vode: IPX4

vertikálna montáž na stenu

ovládanie mechanické, otočný gombík

smaltovaná nádrž na vodu

smaltované vykurovacie teleso

kapilárny termostat

teplotný rozsah: 30-75°C

max. prevádzkový tlak: 0,75 MPa

uzemnená pripojovacia vidlica

dĺžka napájacieho kábla: 100 cm

rozmery: 324 x 324 x 300 mm

energetická trieda: A