**Popis produktu**

výkon: 1500 W

nominálny objem: 100 litrov

ochrana voči vode: IPX4

vertikálna montáž na stenu

ovládanie mechanické, otočný gombík

analógový teplomer

smaltovaná nádrž na vodu

smaltované vykurovacie teleso

kapilárny termostat

teplotný rozsah: 30-80°C

max. prevádzkový tlak: 0,75 MPa

uzemnená pripojovacia vidlica

dĺžka napájacieho kábla: 115 cm

rozmery horčíkovej anódy: ∅20 x 297 mm

rozmery: ∅450 x 977 mm

energetická trieda: C