**Popis produktu**

rukoväť: ¼”, račna, zmena smeru, fixovanie, magnetická, dĺžka: 113 mm

adaptér: 2 ks, ¼”/4 mm

adaptér na nástrčné hlavice

(nástrčné hlavice) 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm

Cr-V bity:

- (ploché) 4, 5, 6 mm

- (phillips) PH1, PH2, PH3

- (pozidrive) PZ1, PZ2, PZ3

- (torx) T10, T15, T20, T25

precízne Cr-V bity:

- (ploché) 1, 1.5, 2, 2.5 mm

- (phillips) PH000, PH00, PH0, PH1

praktické puzdro na zavesenie