**Popis produktu**

rukoväť: ¼”-os, račna, zmena smeru, fixovanie, magnetická, 115 mm dlhá

¼”, 25 mm Cr-V bity

(ploché) 3, 4, 5, 6 mm

(phillips) PH0, PH1, PH2, PH3

(pozidrive) PZ0, PZ1, PZ2, PZ3

(torx) T10, T15, T20, T25

(šesťhranné) 3, 4, 5, 6

praktické puzdro na zavesenie