**Popis produktu**

rukoväť: ¼”-os, račnová, zmena smeru a fixovanie, magnetická, gumená, 150 mm dlhá

1 ks 25 mm adaptér

1 ks 50 mm adaptér

1 ks magnetický nadstavec: 60 mm

1 ks bit typu „Y”

(ploché) 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8 mm

(phillips) PH0, PH1, 5xPH2, PH3

(pozidrive) PZ0, PZ1, 5xPZ2, PZ3

(torx) T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T50

(šesťhranné) 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8

(šesťhranné) 1/16”, 5/64”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, ¼”

(drážkované) M5, M6, M8

(štvorhranné) S0, S1, S2, S3

(vidlicové) 4, 6, 8, 10

(Torq-set) 6, 8, 10

(Tri-Wing) 1, 2, 3, 4

(bezpečnostné torx) T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T35H, T40H

(bezpečnostné šesťhranné) 2, 2.5, 3, 4, 5, 6

(bezpečnostné šesťhranné) 5/64”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32”

(clutch) C1, C2, C3

Cr-V bity

praktické puzdro