**Descriere produs**

Rezoluție max. 1920 (H) × 1080 (V)

Viteza obturatorului electronic: automată/manuală 1/3 s - 1/100 000 s

Distanța de iluminare: până la 10 m (32,81 ft) (IR)

Număr de LED-uri IR: 1

Scanare: 0° - 355°;

Înclinare: -5° până la +80°

Compresie video: H.265

Flux principal: 1920 × 1080 @ 25 fps

Flux secundar: 640 × 480 @ 25 fps

Rezoluție: 1080p (1920 × 1080); VGA (640 × 480)

Rata de biți video: H.265: 80 kbps-4096 kbps

Zi/Noapte: Auto(ICR)/Color/F/W

WDR

DWDR

Detectarea mișcării

Rotirea imaginii: 0°/180°

Difuzor și microfon încorporate

Eveniment alarmă: fără card SD; card SD plin; eroare card SD; întrerupere conexiune rețea; detectare mișcare; detectare sunet

Port de rețea: RJ-45 (10/100 Base-T)

Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n 2.4-2.4835 GHz, 2.4 G

Stocare: Card Micro SD (până la 256 GB)

Sursă de alimentare: 5 VDC, 1A

Carcasă din plastic

Dimensiuni: ø77,8 mm × 108,1 mm

Greutate: 204,2 g