**Popis produktu**

systém vchodového telefónu s dvojitým elektrickým vedením

digitálne kódované

výborná kvalita prenosu zvuku medzi dvoma jednotkami

elektronika otvárania vchodových dverí bez ďalšieho napájania

ľahké uvedenie do prevádzky: vedenie sa dá pripevniť skrutkou

vnútornú jednotku možno pripevniť na stenu alebo položiť

napájanie: 230 V~/50 Hz

rozmery: vnútorná jednotka: 87 x 227 x 45 mm

vonkajšia jednotka: 73 x 100 x 36 mm