**Popis produktu**

vonkajšia jednotka pre inštaláciu mimo steny

s dvojvodičovým pripojením, ideálne na výmenu starých zvončekov

estetická a masívna hliníková konštrukcia

možno použiť s alebo bez ochranného krytu

menovka s LED osvetlením

vnútornú jednotku možno umiestniť na nábytok alebo na stenu

nastaviteľná hlasitosť zvukového signálu

možnosť otvárania zámku (zámok nie je súčasťou dodávky)

prevádzková vzdialenosť pre kábel 50 m/1 mm2 (nie je príslušenstvom)

elektronika otvárania brány bez externého napájania (12 V / 200 mA)

ochrana proti vode: IP23

napájanie: sieťový kábel (230 V~ / 50 Hz)