**Popis produktu**

odolný textilný bakelitový kalotový reproduktor

je potrebný k nemu výhybka

160 x 142 mm

Z: 8 Ohm

Pm/Pn: 150/80 W

f: 2.000 – 18.000 Hz

SPL1 W/1 m: 96 dB

zvuková cievka: 1,5”

membrána: textilný bakelit

hmotnosť: 20 Oz