**Popis produktu**

režim vykurovanie / chladenie

rozsah merania 5 °C - 35 °C po 0,5 °C

regulácia samoučením: prispôsobí sa prostrediu a zabezpečí presnú reguláciu teploty

samodiagnostika poruchy snímača

2-žilová inštalácia

8 Ohm, 3 A induktívna zaťažiteľnosť

možnosť montáže na stenu alebo pomocou inštalačnej krabice

signalizácia nízkeho napätia batérií

napájanie: 2 ks AA (LR6) alkalická batéria, je príslušenstvom

rozmery: 90 x 92 x 25 mm