**Popis produktu**

kryt z nehrdzavejúcej ocele

objem nádoby: 25 l

sací výkon: 15 KPa (230 V~)

prietok vzduchu: 37,8 l/s

hadica: ∅48 mm x 2,1 m

príslušenstvo: hadica, predlžovacia hadica, filter Clean ConnectTM, vrecko na prach, utility hlavica, podlahová hubica, štrbinová hubica, sieťové vrecko na uloženie príslušenstva

typ vrecka na prach: DXVA19-4204

sieťový kábel s gumovou izoláciou: 3 m

napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 1050 W