**Popis produktu**

podľa štandardu EN 50291-1 a EN 50291-2

elektrochemický senzor

informatívny LCD displej

upozornenie vetrania

testovací režim detekcie CO

signalizácia konca životnosti prístroja

napájanie: zabudovaný akumulátor: 3 V, lítiový, očakávaná prevádzka: 10 rokov

prevádzková teplota: -10°C - + 40°C

prevádzková relatívna vlhkosť vzduchu: 30-90 %

očakávaná životnosť prístroja: 10 rokov

záruka: 5 rokov

rozmery: 12,9 x 7,6 x 3,1 cm