**Popis produktu**

podľa štandardu EN 14604

zabudovaný optický senzor dymu

zabudované svietidlo únikovej cesty

testovací režim

signalizácia konca životnosti prístroja

napájanie: 2 x 1,5 V (AA) batéria, vymeniteľná (2 ks sú príslušenstvom)

prevádzková teplota: +4°C - +38°C

očakávaná životnosť batérie: cca. 3 roky

očakávaná životnosť prístroja: 10 rokov

záruka: 5 rokov

rozmery: ∅11,8 x 3,2 cm