**Popis produktu**

dvojžilovy vykurovaci kabel, jednostranne elektricke pripojenie

0,5 m široké vykurovacie rohože, dĺžka 20 m

150 W/m2 vykurovaci vykon

sklotextilná sieťovina so samolepiacimi páskami pre jednoduchú inštaláciu

mimoriadne tenka, 4 mm inštalačna hrubka

vzdialenosť medzi slučkami vykurovacieho kábla: cca. 8 cm

pripojovací kábel kúrenia: 2,5 m dvojžilový + uzemnenie

napájanie: 230 V

výkon: 1500 W

plocha: 10 m2

odporúčané ovládanie inteligentným termostatom FHT76WIFI