**Popis produktu**

pohodlné používanie s aplikáciou Tuya Smart

podsvietenie LCD displeja

prevádzka podľa podlahového senzora alebo izbovej teploty

nastaviteľná teplota medzi 5 - 60 °C, v pol stupňoch

namerané teploty je možné kalibrovať

nastaviteľná hysterézia (0,5 - 10 °C)

ručné ovládanie alebo prevádzka podľa programu

možnosť týždenného programovania

detekcia otvorenia okna

detský zámok

zapínateľný max. výkon: 3680 W (16 A)

príslušenstvo: podlahový senzor, 3 m kábel

napájanie: 230 V~/50 Hz

rozmery mimo steny: 86 x 86 x 17 mm