**Popis produktu**

dvojžilový vykurovací kábel, jednostranné elektrické pripojenie

0,5 m široké vykurovacie rohože, dĺžka 10 m

150 W/m2 vykurovací výkon

kryt z hliníkovej fólie na oboch stranách

mimoriadne tenká, 1,4 mm inštalačná hrúbka

vzdialenosť medzi slučkami vykurovacieho kábla: cca. 5 cm

pripojovací kábel kúrenia: 2,5 m dvojžilový + uzemnenie

napájanie: 230 V

výkon: 750 W

plocha: 5 m2

odporúčané ovládanie inteligentným termostatom FHT76WIFI