**Popis produktu**

- **možnosť montáže na stenu**

- IPX2 ochrana proti kvapkajúcej vode

- 2 stupne ohrievania: 800 W / 2000 W

- normálne prevádzkové režimy: iba ventilátor, teplý a

horúci vzduch

- keramické vykurovacie prvky PTC

- **s hliníkovým sušičom uterákov**

- **program STOP**

- regulácia termostatom: 18 - 45 °C

- LED displej, teplota v miestnosti

- 8 h časovač vypnutia

- týždenný program

- detekcia otvorenia okna

- ochrana proti prehriatiu

- skrutky, hmoždinky na upevnenie na stenu

- hlavný spínač

- napájanie diaľkového ovládača: 1 x 3 V (CR2025)

gombíková batéria, je príslušenstvom

- rozmery: 26,5 x 32,8/55 x 11,5 cm