**Popis produktu**

možnosť montáže na stenu

na vonkajšie a vnútorné použitie

50 W, 4000 lm, SMD LED

PIR senzor pohybu:

uhol snímania: 140° vo vejárovitom tvare

regulovateľný dosah snímania: cca. 2-8 m (<24 °C)

prevádzkový čas: 10±5 sek. - 8±2 min., nastaviteľný

citlivosť na svetlo: 3-20.000 LUX, nastaviteľná

napájanie: 220-240 V~, 50/60 Hz

rozmery: 188 x 225 x 115 mm

Svetelný zdroj LED vo svietidle sa nedá vymeniť.

Svietidlo nie je vhodné na zvýrazňujúce osvetlenie.