**Popis produktu**

88 ks SMD LED

1500 lm

možnosť voľby teploty farieb: 3000K, 6000K

detekčný uhol senzora pohybu PIR 120°, vzdialenosť 6 m

cez deň sa nabíja, v noci svieti

možno ovládať diaľkovým ovládačom

nastaviteľná svietivosť

časovač prevádzky

2 režimy:

Nepretržité osvetlenie podľa predvoleného nastavenia alebo podľa nastavenej svietivosti a prevádzkového času, potom prepnutie do režimu snímača

Režim snímača: 100 % svietivosť pri detekcii pohybu, potom 5 % svietivosť po 30 sekundách

materiál: anti-UV plast, požiarna odolnosť V0

IP65: ochrana voči tryskajúcej vode (zo všetkých strán)

zabudovaná 18650 Li-ion akumulátor 3,7 V 3600 mAh, 13,32 W

výkon solárneho panelu: 4,5 W

dĺžka pripojovacieho kábla: 5 m

upevňovacie prvky sú príslušenstvom